**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖУРНАЛЬНОГО СТОЛА ТРИАДА 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Чертеж для инструкции 3.png** |  **КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ** Для ***стеклянной*** столешницы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ на рисунке** | **Наименование элемента** | **Кол-во** |
| **1** | Боковая опора | 2 |
| **2** | Центральная опора | 1 |
| **3** | Винт М6х15 | 4 |
| **4** | Регулятор опора | 4 |
| **5** | Столешница | 1 |
| **6** | Винт М6х30 | 4 |
|  | Шестигранный ключ | 1 |

 Для ***ЛДСП*** столешницы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ на рисунке** | **Наименование элемента** | **Кол-во** |
| **1** | Боковая опора | 2 |
| **2** | Центральная опора | 1 |
| **3** | Винт М6х15 | 4 |
| **4** | Регулятор опора | 4 |
| **5** | Столешница | 1 |
| **6** | Саморез 3,8х38 | 4 |
|  | Шестигранный ключ | 1 |

 |
|  |  |

**СХЕМА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ:**

1) Внимательно посмотрите на рисунок. Обратите внимание на расположение крепежных отверстий на боковых опорах (1). Соедините последовательно центральную опору (2) с боковыми опорами (1).

2) Вкрутите винты (3) в кронштейны, используя шестигранный ключ.

3) Вкрутите регуляторы (4) в боковые (1) и центральную (2) опоры.

4) Положите столешницу (5) лицевой стороной вниз. Для того чтобы избежать появления царапин используйте чистую и мягкую поверхность. Если столешница стеклянная, вкрутите винты (6), используя шестигранный ключ, в пятки на столешнице, через раму. Если ЛДСП, вкрутите саморезы (6) в столешницу (5).

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Изготовитель:** ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-71-37