**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКАМЬИ ФЛОСТ-1**

|  |
| --- |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ** |
| **№ на рисунке** | **Наименование элемента** | **Кол-во** |
| 1 | Опора боковая | 2 |
| 2 | Рама верхняя | 1 |
| 3 | Стяжка | 1 |
| 4 | Доски пластиковые | 4 |
| 5 | Регуляторы опор М8х25 | 6 |
| 6 | Шайбы D 9 | 6 |
| 7 | Болт М8х50 | 4 |
| 8 | Саморезы 4,2х38 | 12 |



**СХЕМА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ:**

1. Внимательно посмотрите на рисунок, возьмите опоры (1) и раму (2) совместив соответствующие отверстия, скрутите элементы через шайбы (6) болтами М8х50 (7).
2. Возьмите стяжку (3) и, совместив соответствующие отверстия, прикрутите ее к опорам (1) через шайбы (6) при помощи болтов М8х50 (7).
3. Расположите доски (4) как показано на рисунке и прикрутите их к раме (2) саморезами (8) через отверстия.
4. Вкрутите регуляторы опор (4) в резьбовые отверстия находящиеся в пластиковых заглушках на боковых опорах (1).

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.01.11.-003-32672578-2019 Мебель для сидения Код ТН ВЭД ЕАЭС 9401 61 000 0, 9401 79 000 9, 9401 30 000 1, Серийный выпуск соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной прогдукции»

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Изготовитель:** ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-71-37