**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКАМЬИ ФЛОСТ-7**

|  |
| --- |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ** |
|  **№ на рисунке** | **Наименование элемента** | **Кол-во** |
| 1 | Опора боковая | 2 |
| 2 | Рама верхняя | 1 |
| 3 | Стяжка верхняя | 1 |
| 4 | Стяжка нижняя | 1 |
| 5 | Доска сидения | 5 |
| 6 | Доска спинки | 1 |
| 7 | Болт М8х50 | 10 |
| 8 | Шайба D 9 | 10 |
| 9 | Саморезы М4,2х32 | 22 |
| 10 | Регулятор опоры М8х25 | 4 |



**СХЕМА СБОРКИ:**

1. Возьмите боковые опоры (1) и верхнюю раму (2). Совместите соответствующие отверстия и зафиксируйте болтами (7) через шайбы (8).
2. Возьмите верхнюю (3) и нижнюю (4) стяжки и прикрутите их к полученной конструкции через соответствующие отверстия болтами (7) с шайбами (8).
3. Положите скамью на спинку и прикрутите доски сидений (5) к верхней раме (2) на саморезы (9) через соответствующие отверстия.
4. Вкрутите регуляторы опор (10) в резьбовые отверстия пластиковых заглушек.
5. Поставьте скамью на регуляторы опор (10) и прикрутите доску спинки (6) к боковым опорам (1) и верхней стяжке (3) саморезами (9) через соответствующие отверстия.

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.01.11.-003-32672578-2019 Мебель для сидения Код ТН ВЭД ЕАЭС 9401 61 000 0, 9401 79 000 9, 9401 30 000 1, Серийный выпуск соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной прогдукции»

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Изготовитель:** ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-71-37