**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕРКАЛА В БАГЕТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ на рисунке** | **Наименование элемента** | **Кол-во** |
| **1** | Зеркало | 1 |
| **2** | Подвес | 2 |
| **3** | Саморез | 4 |
| **4** | Дюбель d 6 мм | 2 |
| **5** | Крючок | 2 |

 |

**СХЕМА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ:**

1) Переверните зеркало (1) обратной стороной к себе.

2) Определитесь с тем, как вы будете располагать зеркало на стене, и в зависимости от этого, закрепите подвесы (2) с помощью саморезов (3) на раме в местах, обозначенных на рисунке ниже.

3) Замерьте расстояние между подвесами и на аналогичном расстоянии просверлите в стене сверлом или буром отверстия под дюбель (4) диаметром 6 мм. Установите в отверстия дюбеля и закрутите в них крючки (5).

**ВАЖНО!!!** При установке подвесов на крючки недопустимо распределение веса зеркала на один подвес, т.к. это может привести к разгибанию проволочной части подвеса. В случае, если расстояние между крючками не будет соответствовать расстоянию между верхними частями подвесов, возможен разжим проволочной части подвеса!!!

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Изготовитель:** ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-71-37