**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛА ЭНГИ 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование элемента** | **Кол-во** | | **2** | Опора | 4 | | **3** | Стяжка | 4 | | **4** | Винт М6х15 | 8 | | **5** | Винт М6х45 + гайка Эрик. | 2 | | **6** | Регулятор опоры | 8 | | **-** | Саморез 4.2х16 | 16 | | **-** | Шестигранный ключ | 1 | |

**СХЕМА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ:**

1. Внимательно посмотрите на рисунок.

2. Соберите две опоры вместе, соединив их между собой стяжками (3). Для удобства сборки сначала поочередно соедините стяжки (3) с опорами (2) вверху опор с помощью винтов (4). Затем сведите опоры со стяжками друг к другу и соедините их винтами (4). Выровняйте получившуюся конструкцию на полу и соедините стяжки между собой винтом и гайкой Эриксона (5). Внимание: у центрального отверстия стяжек есть метка, при сборке она должна находиться выше центрального отверстия.

3. Соберите вторую пару опор.

4. Установите регуляторы (6) в посадочные места опор.

5. Установите столешницу (1) толщиной не менее 16 мм вкрутив саморезы.

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Изготовитель:** ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-71-37