**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕШАЛКИ ШУБЕР-2**

****

**КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ на рисунке** | **Наименование элемента** | **Кол-во** |
| **1** | Вешалка | 1 |
| **2** | Дюбель d 6 мм | 2 |
| **3** | Саморез | 2 |

**СХЕМА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ:**

1) Переверните вешалку (1) обратной стороной к себе.

2) Определитесь с тем, как вы будете располагать вешалку (1) на стене. Замерьте расстояние между крепежными отверстиями и на аналогичном расстоянии просверлите в стене сверлом или буром отверстия под дюбель (2) диаметром 6 мм. Установите в отверстия дюбеля и закрутите в них саморезы (3) на такую глубину, чтобы вешалка плотно прилегала к стене.

3) Повесьте вешалку (1) на саморезы (3).

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Изготовитель:** ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-71-37