**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦВЕТОЧНИЦЫ КР-7**

****

**КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ на рисунке** | **Наименование изделия** | **Кол-во** |
| **1** | Основа | 1 |
| **2** | Правая стойка | 1 |
| **3** | Средняя стойка | 1 |
| **4** | Левая стойка | 1 |
| **5** | Платформы | 4 |
| **6** | Винт М6х16 | 24 |
| **7** | Регуляторы опор | 4 |
| **8** | Ключ шестигранник | 1 |

**СХЕМА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ:**

1. Внимательно посмотрите на рисунок. Возьмите основу (1), а также стойки (2-4). Присоедините стойки (2-4) к основе (1) и зафиксируйте соединения винтами (6).
2. Возьмите платформы (5) и вставьте их между стойками (2-4), насадив их на кронштейны.
3. В местах соединения платформ (5) со стойками (2-4) вкрутите винты (6).
4. В нижнюю часть основы (1) вкрутите регуляторы опор (7).

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-32672578-2018 Мебель металлическая Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 70 000 0, 9403 20 800 9, 9403 60 100 9, Серийный выпуск соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Изготовитель:** ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812)309-71-37